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Sichere und zuverlässige Konnektivität für professionelle industrielle Anwendungen in Telekommunikation, 
[bookmark: _Hlk157507069]Energieversorgung und Verkehrsüberwachung. Die Garderos R-7700 Serie hat 2 LAN-Schnittstellen und eine umfangreiche Auswahl von WAN-Schnittstellen, wie z.B. xDSL und LTE für öffentliche und private Netze. Optional ist auch WiFi bestellbar. Mehrere WAN-Schnittstellen ermöglichen Redundanz zwischen verschiedenen Funk- und xDSL-Netzen. Die hohe Leistung unterstützt auch den Einsatz virtuellen Containern. 
       [image: ]
Abbildung 1:Garderos R-7700 Multifunktionsrouter.




                     




Kernfunktionen
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· Große Auswahl von WAN-Schnittstellen
· Zentrale Administrierbarkeit 
· Skalierbar bis zu mehreren 
tausend Routern mit einem 
Webserver 
· Router prüfen regelmäßig die Verfügbarkeit von Updates 
· Hohe Verfügbarkeit durch Hardware- und konfigurierbare Software-Watchdogs
· Standardschnittstellen für einfache Integration in bestehende Infrastruktur
· „Cyber Security“ durch Design, sichere Protokolle und Funktionen
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DATENBLATT
R-7700 Series
Robuste Multifunktionsrouter



Gehäuse
Material
Aluminiumdruckguss

Abmessungen (BxHxT)


   ohne / mit Anschlüssen
44,5x110x115mm / 44,5x110x121mm

   ohne / mit Anschlüssen
80,5x111x116mm / 80,5x111x122mm

Gewicht
~0.45kg / ~0.70kg (mit xDSL)

Schutzart
IP40

Elektrische Schutzklasse
3
Temperaturbereich

Abhängig vom Routertyp (siehe „Bestellinformation“).
Übertemp.-abschaltung
Umgebungstemperatur
CPU aus > 100°C
CPU an < 80°C
Anschlüsse am Gehäuse
Stromanschluss
Phoenix 2 Pin

Ethernet Anschlüsse
2x RJ-45; zusätzlich 1x RJ45 (optional)

DSL-Anschluss
1x RJ-45 (abhängig vom Router-Typ)

Serielle Anschlüsse
1x RJ-45 Konsole/Daten
1x D-Sub 9 (Female) Daten (optional)

WWAN Antennenanschlüsse
bis zu 4x SMA (Female)

GPS Antennenanschluss
1x SMA (Female) (optional)

WLAN Antennenanschlüsse
bis zu 4x RP-SMA (Female)

I/O Anschlüsse
Phoenix 4 Pin-Leiterplattenklemme (optional)

SIM-Kartenhalter
2x Mini-SIM (hitzebeständig) oder
1x Mini-SIM + 1x MFF-SIM Chip (optional)
Spannungsversorgung
Eingangsspannung
12-60 VDC (9,6VDC - 72VDC Toleranz)

Leistungsaufnahme
~4-15W
Serielle Schnittstellen
RS-232 (Konsole)
1x

RS-485 halbduplex (Daten)
1x

RS-232 (Daten)
1x (optional)
Digital I/O 
Input / Output
1x/1x oder 2x/0x (optional)
WAN
DSL
ADSL2+ Annex A, B, J, VDSL2, PTM/ATM, Vectoring

Ethernet
(siehe LAN)
WWAN
Technologie
4G/5G RedCap 1), 2G/3G/4G 2), 4G 3), 2G/4G 4)

Passives GPS
yes 1,2)

Dual WWAN
ja
LAN
Ethernet
2x 10/100/1000 Base-T + 1x 10/100/1000 Base-T (optional)

Autosensing
ja

Auto-MDIx
ja
WLAN
Unterstützte Standards
802.11ac a/b/g/n

Dual WLAN
ja
Andere Funktionen
Hardwarewatchdog
Überwacht "Lebenszeichen" vom Router OS.
Neustart des Routers bei Softwareproblemen.

Kryptographischer Hardwarebeschleuniger
md5, sha1, sha512, aes, des, 3des
Zertifizierungen
Kriterien für EMV
IEC 61850-3

Vibrationsfestigkeit
EN 60068-2-6:2008

Schockfestigkeit
EN 60068-2-27:2009
Konformität

RoHS, REACH, CE, FCC 2,4)

































 1) 4G/5G RedCap Modul
(CAT 4, globale Variante)
5G SA RedCap
n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n71/n77/n78/n79

LTE
B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B30, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48, B66, B70, B71



 2) 2G/3G/4G Modul
(CAT 4, globale Variante*)
LTE
B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B26, B28, B38, B39, B40, B41

WCDMA
B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19

EDGE/GPRS/GSM
850/900/1800/1900



 3) 4G Modul
(CAT 4, europäische Variante*)
LTE
B3, B7, B20, B31, B72



 4) 2G/4G Modul
(CAT-M1, europäische Variante*)
LTE
B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B14, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B31, B66, B72, B85

EDGE/GPRS/GSM
850/900/1800/1900






*andere Varianten verfügbar











































HARDWARE MERKMALE


Allgemein
· NHRP-Management für dynamische Tunnel
· IPv4
mGRE
· IPv6
· Konfigurierbare MTU und MTU-Vererbung
· IPv4/IPv6 Dual Stack
· NHRP-Management für dynamische Tunnel
· Multiple IP Adressen pro Interface
· NHRP IPv6
· IPv6 Prefix Delegation
IPsec
WWAN *)
· IPsec IPv4, IPv6
· PPP über WWAN 4)
· IKEv1, IKEv2
· Dual WAN (WWAN, Ethernet, VLAN)
· Authentifizierung: PSK, Public-Key, RSA, ECDSA und EdDSA Zertifikat
· Dual WWAN
· Tunnel- und Transportmodus
· Konfigurierbare WWAN Netzwerkauswahl 1,2,3,4)
· VTI (virtual tunnel interface)
· Konfigurierbare WWAN Bandauswahl 1,2,3,4)
· Verschlüsselung AES, AES192, AES256, CCM+GCM, DES, 3DES
· Multiple APN 1,2,3)
· RSA Schlüssel bis 8192 bit, elliptische Kurven
· Intelligente APN Auswahl 1,2,3)
· VPN Gateway
· WWAN IPv4 1,2,3,4)
L2TP
· WWAN IPv6 1,2,3)
· L2TPv3 Tunnel (unmanaged)
· WWAN Dual Stack 1,2,3)
· VLAN Tags für L2TPv3 Tunnel
· IPv6 Prefix Delegation 3)
OpenVPN
· Dual SIM 1,2,3,4)
· Authentifizierung über PSK, Nutzer und Zertifikat
· Modem firmware update 1,2,3)
· OpenVPN Layer 2 und 3
· XCAL  3)
· Bridging für OpenVPN Layer 2 Tunnel
WLAN *)
· Verschlüsselungsalgorithmen AES, AES192, AES256, CCM+GCM, Blowfish, DES, 3DES
· 802.11 ac a/b/g/n
MIP
· Accesspoint und Client Modus
· Mobile IP Foreign Agent
· Konfigurierbarer Kanal
Router Management
· Konfigurierbare Sendestärke
· RS-232 Management-Konsole
· Verborgene SSID
· Authentifizierung über TACACS+, RADIUS, Passwortdatei und Public-Key
· Intracell-Traffic-Blocking
· Rollen für Administratoren
· Mehrere SSIDs
· Command Line Interface (CLI)
· WPA, WPA2 und WPA3
· Konfigurationsdateidownload vom Webserver (HTTP/HTTPS)
· 802.11i (EAP)
· Triggerbasierte Konfigurationsauswahl
Andere Netzwerkschnittstellen
· OCSP
Bridge
· Authentifizierung über HTTP Basic-Auth und Zertifikat
· Layer 2 Bridge Interface
· Softwareupdates über das Internet
· STP, RSTP
· Zentrale Administrierbarkeit einer großen Anzahl von Routern
· IP Konfiguration mit statischer IP, DHCP, IPv6 SLAAC, PD
Dienste
Ethernet
· Cronjob
· Konfigurierbarer Geschwindigkeit
· DHCP Server (IPv4+IPv6)
· IP Konfiguration mit statischer IP, DHCP, IPv6 SLAAC, PD
· DHCP Relay (IPv4+IPv6)
· Port Mirroring
· DHCP snooping (IPv4)
· 802.1x
· DHCP Adresspools pro VLAN/Interface
Local Loop
· DHCP Secure ARP
· Local Loop Netzwerkschnittstelle
· DHCP ARP Ping vor Vergabe der Lease
· IP Konfiguration mit statischer IP, PD
· DHCP Accounting (RADIUS)
PPPoE
· Statisches DHCP (MAC)
· IP Konfiguration mit statischer IP, PPPoE, IPv6 SLAAC
· DNS-Server und Proxy
· PAP und CHAP
· DynDNS Client
· Always-On
· EST (Enrollment over Secure Transport)
· Zeitgesteuerte Verbindungstrennung vor Zwangstrennung
· Ethernet Port Security (MAC-Limit)
VLAN
· Hotspot Portal
· VLAN Support (802.1q und Priority Tagging)
· IPv6 SLAAC-Dienst
· IP Konfiguration mit statischer IP, DHCP, IPv6 SLAAC, PD
· LLDP
· 802.1x
· NMEA 1,2)
Routing
· NTP Client, Server, MD5, lokale Zeitquelle
· Statische Routen (IPv4, IPv6)
· SCEP (Simple Certificate Enrolment Protocol)
· Statisches Policy-Routing (IPv4, IPv6)
· SNMPv2 und SNMPv3, Monitoring und Traps
· Statische Routen über DHCP Gateway (IPv4)
· SNTP (Simple NTP)
· Dynamische Routingprotokolle RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, BGPv4
· SSH Client, Server
· Filter für dynamische Routingprotokolle
· Syslog lokal, über Netz, persistent in Flash
· Firewall (IPv4, IPv6, Packet Filter, Connection Tracking, Bridge Filter)
· Telnet Client, Server
· MAC-Adressfilter, Invalid-Packet-Filter
Weitere Funktionen
· NAT (IPv4, IPv6, PAT, 1-to-1, SNAT, Port Forwarding)
· Konfigurierbare LEDs (auch projektbasierend)
· Synchrones Routing
· Hard- und Softwarewatchdogs
· Konfigurierbare MTU
· LXC Virtualisierung, busybox und Alpine (projektbasierend)
· Path MTU Discovery
· Status Monitor (ping, Interface Status, I/O, IPv6-RS, RX-TX, Skript)
· Einstellbare TCP MSS
· Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
· Diffserv (DSCP Bits setzen)
· Kundenspezifische Werkseinstellungen
· QoS Paketpriorisierung
· Sicherheitshärtung (Ausschalten von unsicheren Funktionen)
· Reverse Path Filter
· Verschlüsselte Konfiguration
VPN
· Serial-to-Network-Proxy (ser2net), IPv4/IPv6, TCP/UDP
GRE
· Serielle Modi: Konsole, aus und Skript
· GRE, GRE IPv6, GRE TAP, GRE TAP IPv6
· Skriptschnittstelle
· Konfigurierbare MTU und MTU-Vererbung
*)  Voraussetzung ist eine entsprechende Schnittstelle.
     Siehe unter "Hardwaremerkmale".









SOFTWARE MERKMALE
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Garderos GmbH
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81541 München
Deutschland
www.garderos.com
Email: info@garderos.com
T: +49 89 189306-0
F: +49 89 189306-98


Alle genannten Marken– und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen und Rechten der eingetragenen Eigentümer. 
Die Angaben gelten unter Vorbehalt von technischen Änderungen.

Garderos
Router-Typen:


————

*) breite Gehäuse-Variante, 80,5x111x116mm, erforderlich!

**) eventuell ist die breite Gehäuse-Variante, 80,5x111x116mm, erforderlich!

+) Optionen:
   - 2x Input
   - 1x Input, 1x Output (NO)
   - 1x Input, 1x Ouput (NC)
Ethernet (10/100/1000 Base-T)
Ethernet (10/100/1000 Base-T); optional
RS-232 (Konsole)
RS-232 (Daten); optional **) +)
Digital I/O; optional **)
WLAN (802.11ac a/b/g/n)
xDSL *)
4G/5G Modul 
2G/3G/4G Modul 
4G Modul
2G/4G Modul


  Maximaler Betriebstemperaturbereich 
  (Abhängig von der Routervariante kann
  der Temperaturbereich abweichen)



R-7701 (2xLAN/WLAN)
2
1
1
1
1
1


  -25°C bis +70°C
R-7703 (2xLAN/2xWLAN)
2

1
1
1
2


  -25°C bis +70°C
R-7707 (2xLAN)
2
1
1
1
1



  -40°C bis +75°C
R-7711 (2xLAN/xDSL/WLAN)
2

1
1
1
1
1

  -25°C bis +60°C bei 12-24VDC
  -25°C bis +50°C bei 60VDC
R-7717 (2xLAN/xDSL)
2

1
1
1

1

  -35°C bis +60°C bei 12-24VDC
  -35°C bis +50°C bei 60VDC
R-7722 (2xLAN/4G oder 5G/WLAN)
2
1
1
1
1
1

1
  -25°C bis +70°C
R-7728 (2xLAN/4G oder 5G)
2
1
1
1
1


1
  -40°C bis +75°C
R-7758 (2xLAN/4G oder 5G/4G o. 5G)
2
1
1
1
1


2
  -40°C bis +75°C
R-7762 (2xLAN/xDSL/4G o. 5G/WLAN)
2

1
1
1
1
1
1
  -25°C bis +60°C bei 12-24VDC
  -25°C bis +50°C bei 60VDC
R-7768 (2xLAN/xDSL/4G oder 5G)
2

1
1
1

1
1
  -35°C bis +60°C bei 12-24VDC
  -35°C bis +50°C bei 60VDC

BESTELLINFORMATION
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